DSP-MATRIX 4x4

Beschreibung:
Digitaler Signalprozessor, 
Einsteckmodul für ITEC-MULTI-SPLIT 4/8 digital mit 4x4 Prozentmatrix, 4x9-Band parametrischer Equalizer, 4x Delay, 4x Bandpass 4.Ord.
Einbau von 1 oder 2 Karten möglich

Allgemein:
24bit / 44,1 kHz, 4 Eingänge, 4 Ausgänge, 4x4 Matrix
Pro Kanal:
9-Band vollparametrischer Equalizer +/-15dB, Mittenfrequenz: frei wählbar von 20Hz bis 20kHz, Filtergüte: frei wählbar von 0,1 bis 70, Delay: 0,023 – 500ms, Bandpassfilter: 1.-4.Ordnung (6, 12, 18 bzw. 24 dB/Oktave)
Leistungsmerkmale:
4x4 DSP-Matrix im Buss: 4x9-Band vollparametrischer EQ, 4x4 Matrix, 4 x Delay bis 500 ms, Bandpass bis 4. Ord.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		DSP Matrix 4x4, Modul

1 ST	EH ...........	€ ...............
LAN-PORT INTERFACE

Beschreibung:
Ethernet Interface-Option, 
inkl. Einbau in ITEC MULTIMIX 8/4digital oder 
ITEC Splitter Serie (FocusControl, PA-Control, 
MultiSplit, ZoneMix)

Fabrikat:		ITEC

Modell:		MM-LAN-Port

1 ST	EH ...........	€ ...............