320W HOCHLEISTUNGSSCHALLZEILE, WETTERFEST – LOW IMPEDANCE

Beschreibung:
Hochleistungsschallzeile, 
2-wege Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche.
Linearer Frequenzgang durch Idealbestückung mit 16 x 3,3" 
Fullrange-Konuslautsprecher mit Neodymantrieb, hervorragendes Impulsverhalten, authentische Wiedergabe von Sprache und Musik 
bei größtmöglichem Wirkungsgrad. 
Beschallungsaufgaben: Für Zweipunkt- oder Sektional-Beschallung von Sälen, für Multimediaanwendungen, Außenbeschallungsanwendungen, für die Beschallung von Sportstätten, wie z.B. Turn-, Schwimm- und Eishallen sowie auch für Kirchen gleichermaßen hervorragend geeignet.

Technische Daten:
Impedanz:	2 Ohm
Nennbelastung:	320W / RMS
Nennschalldruck dB/1W/1m:	100*
max. Schalldruck dB:	125*
Frequenzgang -6 dB:	114 Hz – 14,8 kHz
Gehäuse und Montagematerial: 	wetterfestes Alugehäuse IP33, alle
	Treiber wetterfest,
	Lautsprecherabdeckung verzinkt,
	pulverbeschichtet, 2 Montagewinkel
Treiber:	16 Stk. 3“ Konus Neodym
Abmessungen:	100 x 1918 x 100 mm
Gewicht:	9,3 kg
Farbe:	Standard: weiß, schwarz,
	strukturiert
	bzw. nach Kundenwunsch

* Extrapoliert (Schallzeilenanordnungen bündeln die Schallenergien einzelner Treiber und werden deshalb im Fernfeld gemessen. 
Akustisch ist die ITEC NeodymLine16 mit einer Schalldruckpegelabnahme/Entfernungsverdoppelung mit nur 3-4dB 
zu berechnen)

Fabrikat:		ITEC

Modell:		NEODYMLINE 16/2 Ohm / WP

1 ST	EH ...........	€ ...............